   outp | addr | data (base 16)

    0:0 |    0 |          ; FAIL:
    0:0 |    0 | fa       ; INC C
    1:0 |    1 | 98 fd    ; BRA FAIL
    3:0 |    3 |          ; RESET:
    3:0 |    3 | 58       ; CLI
    4:0 |    4 | fe       ; INC B
    5:0 |    5 | cd f0 05 ; STA TIMER
    8:0 |    8 | 18       ; HLT
    9:0 |    9 | 98 f8    ; BRA RESET
    b:0 |    b | 41       ; RST
    c:0 |    c |          ; INTERRUPT:
    c:0 |    c | f6       ; INC A
    d:0 |    d | 38       ; RUN
    e:0 |    e | 40       ; RTI
 fffc:0 | fffc | 00 03    ; RESET
 fffe:0 | fffe | 00 0c    ; INTERRUPT
